**Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving**

**KNOKKE ML zitbank**

Dubbele zitbank met rugleuning uit, in de massa gekleurde massieve gerecycleerde kunststof en Corten staal.

****

****

**Beschrijving**

Dubbele zitbank met rugleuning uit in de massa gekleurde massieve gerecycleerde kunststof en Corten staal. Het zitvlak bestaat uit 37 afgeronde planken van 4.5 x 6 cm die op 4 kunststof platen van 300 mm dikte bevestigd worden. Deze 4 platen vormen de ribben van de hele bank. De zitbank heeft een golvende vorm die van de ene zitbank over de gedeelde rugleuning naar de andere zitbank loopt. Deze curve zorgt voor een comfortabele zithouding.

De verzonken ribben aan beide zijkanten zijn sierlijk afgewerkt met platen uit Corten staal. De bank staat op 4 poten van 16 x 24 cm uit bruin recycling kunststof materiaal. Deze verlengde poten worden in de grond bevestigd.

Onder de bank blijft een ruimte open om schoon te maken zodat zandophoping en vervuiling vermeden worden.

**Afmetingen**

Totale breedte inclusief rugleuning: +/- 153 cm

Totale lengte: +/- 195 cm

Totale hoogte inclusief rugleuning: +/- 102 cm

Totale hoogte inclusief rugleuning en verankering: +/- 142 cm

(poten worden +/- 40 cm diep in de grond ingegraven)

Zithoogte: +/- 46 cm

**Gewicht**

250 kg

**Materiaal**

De planken en poten zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

De zijkanten zijn van Corten staal.

**Eigenschappen**

De zitbank is gemaakt uit gerecycleerd plastic en staal en is:

* onderhoudsvrij
* weerbestendig
* recycleerbaar
* rotvrij
* graffitibestendig
* splintervrij

**Kleuren**

De bank is beschikbaar in de kleur beige, de poten zijn bruin en de zijkanten zijn in Corten staal.

**Verankering in of op verharde ondergrond**

De zitbank wordt 40 cm diep in de bodem verankerd door de verlengde poten in kunststof in de grond in te graven.

**Transport**

De zitbank wordt geassembleerd getransporteerd.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

**Onderhoud**

De zitbank is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

**Meetwijze**

Meeteenheid: st