**Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving**

**MATRIX.005 zitbank met leuning**

Moderne straatbank met leuning, uit massieve gerecycleerde kunststof,

in de massa gekleurd.

****

****

**Beschrijving**

Moderne straatbank met leuning, uit massieve gerecycleerde kunststof,

in de massa gekleurd.

De bank met leuning bestaat uit 2 voeten die zowel de voeten en de rugleuning vormen. Het zitgedeelte van de voeten heeft een uitsparing waarin 3 planken van 5 x 12 x 360 cm passen, zodat ze verzonken liggen. Deze planken zijn individueel verstevigd met een verzonken metalen platstrip aan de onderzijde. De rugleuning heeft ook deze uitsparing waarin 2 planken van 5 x 12x 360 cm passen zodat ook deze in de leuning verzonken liggen. Deze planken zijn individueel verstevigd met een verzonken metalen T-profiel aan de onderzijde.

De zwarte kunststof bankvoeten zijn uit één stuk gevormd, ze hebben een strakke en verfijnde vormgeving.

Aan de onderkant in het midden van de zitbank is een metalen verbindingstrip geschroefd die de planken onderling met elkaar verbindt en op de juiste onderlinge afstand van elkaar houdt.

**Afmetingen**

Totale breedte: +/- 64 cm

Zitdiepte: +/- 40 cm

Totale lengte: +/- 194 cm

Totale hoogte: +/- 43 cm

Zithoogte: +/- 43 cm

**Gewicht**

85 kg

**Materiaal**

De planken en bankvoeten zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

**Eigenschappen**

De zitbank is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

* onderhoudsvrij
* weerbestendig
* recycleerbaar
* rotvrij
* graffitibestendig
* splintervrij

**Kleuren**

De zitplanken zijn beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.

De bankvoeten zijn altijd in de kleur zwart.

**Verankering in of op verharde ondergrond**

De zitbank moet aan de bodem verankerd worden met 2 verankeringssets bestaande uit draadstangen en hulsmoeren.

**Transport**

De zitbank wordt geassembleerd getransporteerd.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

**Onderhoud**

De zitbank is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

**Meetwijze**

Meeteenheid: st