**Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving**

**VERSAILLES boombak**

Vierkante boombak uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

****

****

**Beschrijving**

Vierkante boombak type Orangerie met poten, uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

De boombak heeft als basis 4 gekruinde hoekpalen van 10 x 10 cm. De zijwanden bestaan uit 2 horizontale balkjes van 3.5 x 10.5 cm waartegen aan de binnenzijde verticale planken van 3.5 x 10.5 cm geschroefd zijn. De 4 zijwanden zijn met de hoekpalen verbonden door middel van RVS platstrips die op de horizontale planken geschroefd zijn.

De bodem bestaat uit een 15 mm dikke kunststofplaat voorzien van afwateringsgaten en hij is in het midden ondersteund met een extra steunpoot.

**Afmetingen**

**Klein model**

Breedte: +/- 105 cm

Lengte: +/- 105 cm

Hoogte: +/- 110 cm

**Midden model**

Breedte: +/- 125 cm

Lengte: +/- 125 cm

Hoogte: +/- 110 cm

**Groot model**

Breedte: +/- 155 cm

Lengte: +/- 155 cm

Hoogte: +/- 110 cm

**Gewicht**

**Klein model**

Leeg: +/- 194 kg

**Groot model**

Leeg: +/- 223 kg

**Groot model**

Leeg: +/- 271 cm

**Materiaal**

De planken en platen zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

**Eigenschappen**

De bloembak is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

* onderhoudsvrij
* weerbestendig
* recycleerbaar
* rotvrij
* graffitibestendig
* splintervrij

**Kleuren**

Het materiaal is beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.

Een bi-color uitvoering is beschikbaar waarbij de pootconstructie en de bovenafwerking in de zwarte kleur en de zijkanten in een andere kleur worden voorzien.

**Verankering in of op verharde ondergrond**

De bloembak met poten staat los, maar kan aan de bodem verankerd worden met 2 verankeringssets bestaande uit L-haken, schroeven en nagelpluggen.

De bloembak zonder poten staat los, maar kan aan de bodem verankerd worden met 1 verankeringsset bestaande uit een dopmoer en draadstang.

**Transport**

De bloembak wordt geassembleerd getransporteerd tenzij anders overeengekomen.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

**Onderhoud**

De tafel is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

**Meetwijze**

Meeteenheid: st